Lista de Matérias para a Estufa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagem Material Quant. Preço(Kz) Total | | | | |
|  | ESP32 | 1 | 17.100 | 17. 100 |
|  | DHT11 | 1 | 3990 | 3990 |
|  | Sensor de Chamas | 1 | 1710 | 1710 |
|  | Sensor de  Humidade de Solo | 1 | 3420 | 3420 |
|  | Bomba de Água | 1 | 8000-10000 | 8000-  1000 |
|  | Fonte de  Alimentação  12V 2A | 1 | 4450 | 4450 |
|  | Jumper Macho-Fêmea | 2 | 400 | 800 |
| Jumper Macho-Macho | 2 | 400 | 800 |
|  | Cabo CAT5 | 2metros | 290 | 580 |
|  | Módulo I2C para LCD  Alfanumérico | 1 | 2850 | 2850 |
|  | LCD 20X04 | 1 | 8550 | 8550 |
|  | Sensor Reed Switch | 1 | 2170 | 2170 |
|  | Sensor de  Fumo MQ135 ou MQ2 | 1 | 3710 | 3710 |
|  | Módulo Relé 1 canal | 2 | 2170 | 2170 |
| Buzzer 3V / 12mm (com oscilador interno) - Baú da Eletrônica - Componentes  Eletrônicos | Buzzer | 1 |  |  |
| Cooler PC 80x80mm Fan 12V - Usinainfo | Cooler | 1 |  |  |
|  | Iluminação | 2 | 1500 |  |
|  | Tubo de Cola Quente | 4 | 350 | 1400 |
|  | Caixa de Disjuntor | 1 | 1200 | 1200 |
|  | Contraplacado | 1 | 4000 | 4000 |
|  | Marmita Incolor |  |  |  |
|  | Plástico transparente |  |  |  |